يستخدم للمعادن البارامغناطيسية تركيز الهيماتيت والكرومات.
 تستخدم في إزالة كميات صغيرة من معادن محمل الحديد من الطين الصيني ومركزات الكاسيتريت والإلمنيت.
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