  فإن الأكريليك المصبوب ينتج عنه منتج أكثر متانة وتماسكًا يشبه القشرة.  كما أنه أكثر مقاومة للخدش والمواد الكيميائية والمرونة والتآكل وخفيف الوزن من الأكريليك المبثوق.  جنبًا إلى جنب مع عملية الإنتاج،  تجعل تصنيعها أكثر كثافة في العمالة وأكثر تكلفة.
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