Incidence sur les ecoulements et les niveaux d'eau Lors de l'etude de barrages mobiles ou de seuils fixes en riviere ou pour la verification du fonctionnement hydraulique de telsouvrages, il est necessaire de proceder a l'analyse des pertes de charges provoquees par la presence de l'ouvrage.Ceci afin de determiner les impacts de l'amenagement sur les lignes d'eau, en crue notamment, et de dimensionner les protections contre les erosions a realiser en aval de l'ouvrage.1.
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