. la structure d’un système électrique, comprenant la production, le réseau et les consommateurs, avec une distinction entre la transmission et les systèmes de distribution dans le segment du réseau. Cette architecture varie en fonction de plusieurs critères tels que la topologie, le niveau de tension, la taille, les opérations et les objectifs. Effectivement, l’architecture d’un réseau de distribution électrique industriel varie en complexité selon la tension, la puissance et la sûreté d’alimentation nécessaires. Les cinq grandes fonctions élémentaires que vous avez mentionnées – transformation, transport, distribution, conversion et exploitation – jouent des rôles cruciaux dans son bon fonctionnement.
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