اللائحة 3: لنقل الشحنات الصلبة بالجملة، والتي قد تسبب غازات سامة، قابلة للاشتعال أو نقص الأكسجين، يلزم توفير جهاز معتمد لقياس الغازات والأكسجين مع تعليمات استخدامه. ويجب تدريب الطواقم على هذه الأجهزة.
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