آلية رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل وأثر تطبيقها على عملية إظهارThe Method of Geometric Prespective Drawing on an Oblique Projection Plane and TheEffect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلى و األثاث - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياطAssociate Professor Department of Interior Design and Furniture - Faculty of AppliedArts - Damietta Universityمدرس بقسم التصميم الداخلى و األثاث - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياطLecturer in the Department of Interior Design and Furniture - Faculty of Applied Arts -يعتبر المنظور الهندسي من أهم أساليب اإلظهار الهندسي وهو أحد تطبيقات اإلسقاط المركزي حيث يستخدم إلنتاج صورةللمجسم تشبه الصورة الواقعية التى يتم إلتقاطها بعدسة الكاميرا .والمجسمات على سطح مستوي فى وضع معين وعلى بعد معين من نقطة الرؤية بطريقة هندسية تحقق تحويل تلك األشكالوالمجسمات إلى صورة فوتوغرافية على لوحة الرسم حيث تتالقى الخطوط فى نقطة أو نقاط على مستوى بصري مفترض وبالتالي تظهر العناصر البعيدة أصغر من القريبة وهكذا.وتكمن أهمية رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل فى الحصول على لقطة منظورية لقطعة األثاث تكون أقربللواقع وتعبر فراغيا عن قطعة األثاث بشكل أفضل وأكثر واقعية أثناء عملية التصميم وقبل البدأ فى التنفيذ ،ننظر إلى قطعة أثاث فإننا غالبا ال ننظر إليها بحيث يكون إتجاه الرؤية دائما فى وضع أفقي وإنما نتحرك بأعيننا ألسفل أوتغيير إتجاه الرؤية ألعلى نرى الحوائط والعناصر والخطوط الرأسية كأنها تتقابل فى نقطة ما باألعلى ،الرؤية ألسفل فإننا نرى الخطوط والعناصر الرأسية وكأنها تتقابل فى نقطة ما فى األسفل .وحيث أن رسم المنظور الهندسي يعد من المهارات األساسية التى يجب أن يتمتع بها مصمم األثاث إلظهار أفكاره بشكلأوضح فراغيا أثناء عملية التصميم وقبل التنفيذ ،وأكثر واقعية وذلك عن طريق رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل ودراسة أثر تطبيقها على عملية إظهارمنظور - منظور هندسي - تصميم األثاث – إسقاط مركزيGeometric perspective is one of the most important methods of engineering representation,it is one of the applications of central projection ,مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 26to the image captured with a camera lens .representation of figures and objects on a plane surface in a certain position and at a certaindistance from the point of view in a geometric way that achieves the transformation of thosefigures and objects into a photographic image on the drawing board where the lines convergeat a point or points on an assumed oplical level ,projection plane is to get a perspective shot of a piece of furniture that is closer to reality andspatially expresses the piece of furniture in a better and more realistic way during the designlook at it in the direction of vision always in a horizontal position ,creates another vanishing point fot vertical elements and lines ,vision up we see walls and vertical elements and lines as if they meet at some point above ,other side when we change the direction of vision down we see lines and vertical elements andlines as if they meet at a point below .Since drawing the geometric perspective is one of the basic skills that the furniture designermust possess to show his ideas more clearly during the design process and before productionperspective on an oblique projection plane and the effect of applying this method on furniturePerspective - Geometric perspective – Furniture design - Central projectionتعد اللقطة المنظورية أو الفوتوغرافية هى أفضل الطرق للتعبير عن األشكال والمجسمات عند القيام برسمها على مستوى فهى الطريقة األسهل واألسرع واألقرب للفهم واإلدراك ،فراغيا نسان ً ال كما تبدو فى الواقع ولكن كما تبدو لعين الناظر .فى كيفية رؤيتنا لألشياء وكيفية تحويل األشياء المرئية إلى صورة مدركة داخل أدمغتنا ،القرب والبعد للكتل المرئية ،تقل تدريجيا تتالشى وهذا التأثير يعرف بالتأثير المنظوري .لذا فالمنظور الهندسي هو علم يقوم بشكل عام على التمثيل الخطي لألشكال والمجسمات على سطح مستوي كما تبدو لعينالناظر فى وضع معين وعلى بعد معين من نقطة الرؤية بطريقة هندسية تحقق تحويل تلك األشكال والمجسمات إلى صورةفوتوغرافية على لوحة الرسم .المراد رسمه والقيام برسم صورة للمجسم على اللوح الزجاجي كما نراه عبر النظر خالله ،هى عين واحدة ثابتة للشخص الناظر ،مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 27شكل ) 1 ( يوضح الفكرة األساسية التى يقوم عليها طريقة رسم المنظور الهندسي )1(إن دراسة المنظور الهندسي ومعرفة األسس التى يقوم عليها وإكتساب المهارات العملية فى إخراج تلك الرسومات هو أحداألمور اإللزامية التى يتعين على مصممي األثاث اإللمام بها والتى تساعدهم على إظهار أفكارهم بصورة أسهل وأكثروضوحا حيث يعطى المنظور الهندسي منظر واقعي مجسم للتصميم متجاوزا بذلك الصورة السطحية المعتادة الناتجة عنعملية اإلسقاط الهندسي .المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل وآلية رسمه بطريقة هندسية ودراسة أثر تطبيق تلك الطريقة على الشكل المنظورللكتلة أثناء عملية إخراج األثاث .تعد الرغبة فى إيجاد آلية لرسم المنظور الهندسي بشكل أفضل وأكثر واقعية وأقرب للصورة التى نراها بأعيننا وذلك عنطريق رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل وأثر تطبيق تلك اآللية على عملية تصميم األثاث لتعطى تصورأسهل وأوضح لقطع األثاث أثناء عملية التصميم وقبل البدء بمرحلة التنفيذ هى مشكلة البحث األساسية .يمكن الحصول على لقطة منظورية لقطعة األثاث تكون أقرب للواقع وتعبر فراغيا عن قطعة األثاث بشكل أفضل وأكثرواقعية أثناء عملية التصميم وقبل البدأ فى التنفيذ عن طريق تطبيق طريقة لرسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائلتكون أقرب للصورة التى تلتقطها عدسة الكاميرا وتعتمد على قاعدة هندسية دقيقة وثابتة وتكون أفضل من تلك اللقطات التىيتم رسمها بالطريقة التقليدية بإستخدام نقطتي الزوال على مستوى إسقاط رأسي .يهدف البحث إلى جعل عملية إخراج األثاث أكثر سهولة وفاعلية وتسهيل عملية الفهم واإلدراك لكتل وعناصر التصميم عنطريق إيجاد آلية لرسم المنظور الهندسي للحصول على لقطة منظورية لقطعة األثاث تكون أقرب للواقع وتعبر فراغيا عنهابشكل أفضل وأكثر واقعية أثناء عملية التصميم وقبل البدأ فى التنفيذ مما يسهل على المصمم ومتخذى القرار دراسة عناصرالتصميم فراغيا بشكل أفضل .مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 28إيجاد آلية هندسية دقيقة وثابتة لرسم المنظور الهندسي عن طريق إستخدام مستوى إسقاط مائل لتمثل تلك اآللية القاعدة التىيمكن اإلعتماد عليها لتطوير برامج التصميم واإلخراج بإستخدام الكمبيوتر .ندرة األبحاث والمراجع التى تناولت طريقة رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل .لرسم المنظور الهندسي مبنية على قواعد هندسية دقيقة إلظهار الشكل المنظوري لعناصر األثاث فراغيا لتكون أقربللصورة التى تلتقطها عدسة الكاميرا .التأصيل لطريقة رسم المنظور على مستوى إسقاط مائل بطريقة هندسية دقيقة لتكون مرجعية لمطوري برامج الكمبيوتروالجرافيك المستخدمة فى تصميم األثاث حيث أن هناك العديد من المشاكل في تلك البرامج تتعلق بوضعية الكاميرا وأنهناك تشوه يمكن أن تحدثه الكاميرا ،داخل الـ viewport من قبل البرنامج حيث أن الكاميرا عادة ال يكون اتجاهها دائما في وضع أفقي .- المنهج التحليلى من خالل دراسة المنظور الهندسي ودراسة أنواعه وآليات رسمه المختلفة .- المنهج اإلستنباطى من خالل تحديد آلية لرسم المنظور الهندسي تكون أقرب للواقع وهى عن طريق رسم المنظور الهندسيعلى مستوى إسقاط مائل وتطبيقها على عملية تصميم األثاث .1– أهمية المنظور الهندسي فى تصميم األثاثيُعتبر رسم المنظور من المهارات الفنية التى يجب أن يتمتع بها المصممين والفنانين والمعماريين بصفة عامة ومصممىويمكن تلخيص أهمية المنظور الهندسي فى اآلتى -:- يساعد على إدراك المجسمات والكتل وعالقتها ببعضها والتناسب فيما بينها ومدى إنسجامها وتكاملها مع التكوين النهائيأثناء عملية التصميم .- دراسة شكل التصميم النهائي قبل تنفيذه فى الواقع وإستدراك كثير من المشاكل والعيوب فى شكل التصميم قبل تنفيذه .- يعطى تصورا كامال وواضحا لمتخذي القرار عن ما ستكون عليه قطعة األثاث قبل تنفيذها مما يذيد الثقة والرغبة إلتمام- تسهل اللقطة المنظورية عملية التنفيذ حيث يكون من السهل على الفنيين والعمال فهم التصميم بشكل أسرع وإستيعابالتصور النهائي للتصميم ومكوناته وتحليل عناصره .2– مفاهيم أساسية فى علم المنظور الهندسي قبل أن نتعرف على قواعد وآليات رسم المنظور الهندسي األمر الذي يتطلب أوال معرفة بعض المفاهيم والعناصر فكما أن لكل مجال مصطلحاته الخاصة التى يجب معرفتها أوال قبل البدأ بالدراسة والممارسة ،مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 29كذلك فى مجال رسم المنظور الهندسي يجب أوال معرفة المفاهيم والعناصر الخاصة بعلم المنظور وحتى يكون من السهلعلينا دراسة وفهم قواعد رسم المنظور الهندسي .وفيما يلي شرح ألهم المصطلحات المستخدمة فى علم المنظور الهندسي .Station Point ” SP “ الرؤية نقطة - 1-2 وهي عين الشخص الناظر وتكون عين واحدة ثابتة ، ويكون إتجاه النظر أيضا فى وضع ثابت مع نقطة الرؤية .2-2 - مستوى األرض Plane Ground هو المستوى األفقي الذى يوضع عليه المجسم المراد رسمه ويتم عن طريقه تحديد بداية اإلرتفاعات ، وغالبا يفترض وقوف الشخص عليه ،3-2 - مستوى األفق Plane Horizon هو المستوى األفقي الموازي لسطح األرض والذى يمر بعين الناظر أو نقطة الرؤية ويتم تحديد إرتفاعه عن سطحاألرض وفقا لطول الشخص أو المسافة العمودية بين نقطة الرؤية ومستوى سطح األرض ،4-2 - مستوى الصورة Plane Pictureهو المستوى الرأسي العمودي على مستوى األرض ومستوى األفق ،Picture Plane Line ” PPL “ الصورة مستوى خط - 5-2هو الخط الذى يمثل مستوى الصورة فى المسقط األفقي ،Ground Line ” GL “ األرض خط - 6-2 هو الخط الناتج عن تقاطع مستوى الصورة مع سطح األرض ،) 3 ( شكل ) 3 ( يوضح مستوى األفق Plane Horizon ( 2) Plane Groundشكل ) 2 ( يوضح مستوى األرضمجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 30Horizon Line ” HL “ األفق خط - 7-2 هو الخط الذى ينتج عن تقاطع مستوى األفق مع مستوى الصورة ،سطح األرض وتقع عليه نقاط الزوال ” الهروب “ ،Vanishing Point ” VP “ الزوال نقطة - 8 -2 هى نقطة الهروب أو التالشي وهى تقع فى الما ال نهاية وتتالقى عندها الخطوط المتوازية للمجسم المراد رسمه وتقع9/2 - زاوية الرؤية3 – مستوى اإلسقاط المائل لرسم المنظور .عندما ننظر إلى مجسم ما ويكون إتجاه الرؤية فى وضع أفقي تماما تكون األضالع الرأسية المكونة لهذا المجسم عموديةشكل ) 4 ( يوضح مستوى الصورة PicturePlane ) 4 () 5 ( شكل ) 5 ( خط األرض ” GL” Line Ground) 6 ( شكل ) 6 ( يوضح خط األفق ” HL” Line Horizon شكل ) 7 ( يوضح زاوية الرؤية) 7 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 31الرأسية تكون فى وضع موازي لمستوى الصورة ،بإستخدام نقطة واحدة أو نقطتين .ولكن عندما نقوم بتغير إتجاه الرؤية ألعلى أو ألسفل بالنظر ألعلى أو ألسفل فإن األضالع الرأسية للعناصر المرئية تبدأفى اإلنحسار لنراها وكأنها تتقابل فى نقطة هروب ،قطعة األثاث تضيق من األسفل كأن أحرف وأضالع كتلتها الرأسية تتقابل فى نقطة ما فى األسفل .التالية تحليل لشكل األحرف واألضالع الرأسية لبعض عناصر قطع األثاث والتى تم إلتقاطها بواسطة عدسة الكاميرا العادية صورة ) 1 ( .نالحظ فى الصور أن األحرف واألضالع الرأسية تبدو وكأنها تتقابل فى نقطة ما فى األسفل و يحدث ذلك نتيجة أن إتجاهالرؤية فى تلك الحالة يكون مائال على مستوى األرض وليس فى وضع أفقي كما إعتدنا ، فإن مستوى الصورة يميل بالتبعية مع تغير إتجاه الرؤية ألعلى أو ألسفل ،شكل ) 8 ( يوضح الوضع المائل لمستوى الصورة نتيجة تغيير إتجاة الرؤية ألسفل) 9 (صورة ) 1 ( مجموعة من الصور توضح شكل األحرف واألضالع الرأسية لبعض عناصر قطع األثاثوالتى تم إلتقاط صور لها بإستخدام عدسة الكاميرا العادية ) 8 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 32ويتم إستخدام المنظور ثالثي النقاط عندما ال يكون مستوى الصورة موازيا ألي من المحاور الثالثة ) z ,النظر إلى أعلى لمجسم ما بزاوية محددة فإن مستوى الصورة يميل هو اآلخر مع إتجاه الرؤية وتصبح الزاوية التى يصنعهامستوى الصورة مع سطح األرض هى الزاوية المتممة لزاوية ميل إتجاه الرؤية ،30 درجة ألعلى فإن الزاوية التى يصنعها مستوى الصورة مع سطح األرض تصبح 60 درجة .-4 طريقة رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائليمكننا شرح طريقة رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل من خالل الخطوات التالية -: وهو خط تقاطع مستوى الصورة مع سطح األرض ،وهى الزاوية المحصورة بين المجسم ومستوى الصورة وتكون عادة فى الجهة اليمنى . ثم نحدد نقطة الرؤية بمعلومية بعد نقطة الرؤية عن المجسم .- ولتحديد إحداثيات النقاط عند اإلسقاط على مستوى مائل نقوم برسم المسقط الجانبي ، كما هو موضح بالرسم ،- نقوم برسم مستوى الصورة فى المسقط الجانبي والذي يميل بزاوية 60 درجة على مستوى األرض ،هى الزاوية المتممة لزاوية ميل إتجاه الرؤية والذى يميل بزاوية 30 درجة ألعلى .- نقوم بعد ذلك وعلى إرتفاع مناسب برسم خط األرض ،شكل ) 9 ( يوضح المرحلة األولي لرسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل) 10 (شكل ) 10 ( يوضح طريقة رسم مستوى الصورة المائل وخط األرض عند رسم المنظور الهندسي) 11 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 33- ولتحديد نقاط الهروب نقوم أوال من المسقط الجانبي بتحديد خط األفق على مستوى الصورة المائل ،مساعد من نقطة الرؤية فى المسقط الجانبي إلى أن يتقاطع مع مستوى الصورة ،مساعد أفقى لتحديد خط األفق على مستوى الصورة فى المسقط األفقي .مستوى النظر ( مع مستوى الصورة .- نقوم من المسقط الجانبي بتحديد المسافة بين خط األرض وخط األفق ، شكل ) 11 ( .- ولتحديد نقط الهروب 1V و 2V نقوم أوال بتحديد موقعهما على خط األفق فى المسقط األفقي ،عمل مساعدة موازية للمسقط األفقي للمجسم إلى أن تتقاطع مع خط األفق المرسوم فى المسقط األفقى .تلك نقوم بمد خطوط عمل مساعدة رأسية إلى أن تتقاطع مع خط األفق فى المسقط الرأسي ،- ولتحديد نقطة الهروب الثالثة 3V نقوم فى المسقط الجانبي برسم خط عمل مساعد رأسي ” بالنسبة للشخص الناظر “ مننقطة الرؤية ويكون موازي للمجسم إلى أن يتقاطع مع مستوى الصورة فى نقطة ،- ولتحديد نقط الهروب 3V فى المسقط الرأسي نقوم بقياس المسافة بين خط األرض فى المسقط الجانبي وبين نقطة الهروب ثم تحديد تلك المسافة فى المسقط الرأسي وتحديد نقطة الهروب الثالثة ،شكل ) 11 ( يوضح طريقة تحديد خط األفق على مستوى اإلسقاط المائل ) 12 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 34- بعد تحديد نقاط الهروب الثالثة نقوم بعد ذلك بالشروع فى رسم المجسم ، نالحظ أن أحد رؤوس هذا الضلع يقع على خط مستوى الصورة والذى يعبر أيضا عن خط األرض فى المسقط األفقي ،أى أنه ينتمي إلى مستوى الصورة وسطح األرض وبالتالي عند رسم هذا الضلع نقوم مباشرة بتحديد تلك النقطة على خطاألرض تمهيدا لتحديد النقطة األخرى ورسم الضلع .- نالحظ أيضا أن الضلع المراد رسمه يكون فى مواجهة إتجاه الرؤية ، وبالتالى يكون هذا الضلع عند رسمه عمودي على خط األرض ،ترسم بشكل عمودي على خط األرض .- ولتحديد إرتفاع الضلع نقوم من المسقط الجانبي برسم خط عمل مساعد من نقطة الرؤية إلى رأس الضلع المراد رسمهليتقاطع مع مستوى الصورة فى نقطة ،- نقوم بتوصيل رؤوس الضلع المرسوم بخطوط عمل مساعدة إلى نقط الهروب 1V و 2V ،شكل ) 12 ( يوضح طريقة تحديد نقاط الهروب الثالثة عند رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل ) 13مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 35- لرسم الضلع اآلخر نقوم بتحديد رؤوس الضلع أوال ،للضلع المراد رسمه إلى نقطة الرؤية ليتقاطع مع مستوى الصورة فى نقطة . حيث أن النقطة التى تمثل الرأس السفلية للضلع تقع على هذا الخط فى المسقط األفقي .- ولتحديد النقطة التى تمثل رأس الضلع السفلية فى المسقط األفقي نقوم برسم خط عمل مساعد من نقطة الرؤية إلى الضلعالمراد رسمه ليتقاطع هذا الخط فى نقطة مع خط العمل المساعد المرسوم والذى تم إستنتاجه من المسقط الجانبي .- من تلك النقطة نقوم برسم خط عمل مساعد آخر رأسي لنحصل على الرأس السفلية للضلع المراد رسمه .- نقوم بتوصيل الرأس السفلية للضلع والتى قد حصلنا عليها بخط عمل مساعد إلى نقطة الهروب الثالثة 3V للحصول علىصورة الضلع المطلوب ،شكل ) 13 ( يوضح طريقة رسم الضلع المواجه إلتجاه الرؤية ) 14 (شكل ) 14 ( يوضح طريقة تحديد أحد رؤوس الضلع المراد رسمه ) 15 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 36- ولرسم الضلع بطريقة أخرى يمكننا أيضا أن نقوم أوال بتحديد النقطة التى تمثل الرأس العلوية للضلع بدال من الرأسمع مستوى الصورة فى نقطة .- من تلك النقطة نقوم بمد خط عمل مساعد آخر أفقي إلى المسقط األفقي .للضلع تقع على هذا الخط فى المسقط األفقي .- نقوم برسم خط عمل رأسي من نقطة التقاطع للحصول على الرأس العلوية للضلع فى اللقطة المنظورية.الحظ تطابق الطريقتين التى حصلنا بها على الرأس العلوية للضلع المراد رسمه .- نقوم بعد ذلك بإظهار وجه المجسم بخطوط قوية وواضحة ،ولرسم الضلع اآلخر فى الجهة المقابلة نقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة على الضلع اآلخر ،نكون قد إنتهينا من رسم المنظور الهندسي على مستوى إسقاط مائل بإستخدام 3 نقاط هروب .شكل ) 15 ( يوضح طريقة تحديد النقطة الثانية التى تمثل الرأس األخرى للضلع المراد رسمه) 16 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 37شكل ) 17 ( يوضح طريقة رسم المنضدة بالطريقة التقليدية بإستخدام نقطتي هرو بيمكننا المقارنة بين الطريقة التقليدية لرسم المنظور عندما يكون إتجاه الرؤية فى وضع أفقي وتطبيق طريقة رسم المنظورالهندسي على مستوى إسقاط مائل ومعرفة الفرق بينهما من خالل المثال التالي -:ولتوضيح الفرق بين الطريقة التقليدية بإستخدام نقطتي هروب على مستوى إسقاط رأسي ورسم المنظور بإستخدام 3 نقاطهروب على مستوى إسقاط مائل سنقوم أوال سنقوم برسم المنظور الهندسي للطاولة وإتجاه الرؤية فى وضع أفقى بالطريقةالمسااااقط تمثل منضااادة وساااط لغرفة المعيشاااة وسااايتمرسمها فراغيا بإستخدام مستوي إسقاط مائل حيث تبعدنقطة الرؤية مساااافة 95 سااام عن المنضااادة وإرتفاعهاعن ساااااطح األرض 75سااااام والزاوية المحصاااااورة بينالمجساااام ومسااااتوى الصااااورة 45 درجة وإتجاه الرؤيةيميل بزاوية 30 درجة ألسفل .شكل ) 16 ( يوضح طريقة رسم الضلع الثانى للمجسم واإلنتهاء من رسم المجسم ) 17(مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 38ثانيا سنقوم برسم المنظور الهندسي للمنضدة بإستخدام 3 نقاط هروب على مستوى إسقاط مائل ،شكل ) 18 ( يوضح إتجاه الرؤية ووضع مستوى اإلسقاط المائل بالنسبة لمستوى األرض ولقطعة األثاث) 19 (مجلة التراث والتصميم – المجلد الرابع – العدد العشرون إبريل 2024Drawing on an Oblique Projection Plane and The Effect Of Its Application on the Presentation Process of Furniture design .almanzur alhandasii ealaa mustawaa 'iisqat mayil wa'athar tatbiqiha ealaa eamaliat 'iizhar tasmim al'athath، Vol 4 No.20 ،Al-Turāṯ wa Al-Taṣmīm 39نالحظ أن األحرف واألضالع الرأسية للمنضدة تبدو وكأنها تتقابل فى نقطة ما باألسفل ) نقطة هروب ( وتلك اللقطة هى- من تحليل بعض الصور الفوتوغرافية لبعض عناصر قطع األثاث تم مالحظة أن األضالع والعناصر الرئسية لقطعةاألثاث تبدو وكأنها تتقابل فى نقطة ما فى األسفل وحدث ذلك نتيجة أن إتجاه الرؤية فى تلك الصور كان مائال على مستوى
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