  فإن نسبة التغطية الشجرية الموصى بتطبيقها لا ينبغي أن تكون هي النسبة المئوية   يجب أن تختلف.  بالإضافة إلى ذلك،  يجب تصميم النموذج الشجري بشكل مستقل لكل شارع من هذه الشوارع   67،  69].  فضلاً عن المساهمة في ذلك  صورة جذابة بصريا للمدينة.  ومع ذلك،  لن تكون هناك حاجة إلى أي شيء لتحسين حالة المناخ المحلي،  كما هو الحال  تظهر جميع النتائج الشتوية أن تطبيق نسب مختلفة من تغطية الأشجار على أودية الشوارع المختلفة لن يكون له تأثير 
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