 ج - طريقة تشكيل الزجاج بالصب من خلال بوتقة الصهر في قالب التشكيل : وتتم هذه التقنية من خلال ما يلي : صهر الزجاج داخل بوتقة صهر خاصة من خلال فرن الصهر في درجة حرارة تتراوح من ۱۲۰۰ - ۹۰۰ درجة مئوية.
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