 مستوى الضوضاء قم بأخذ القياس من مكان العمل (يجب أن يتم ذلك على مستوى أذن الموظف) إلى منتصف الغرفة من أجل تسجيل مستوى الضوضاء في البيئة بأكملها. يتم عرض الضوضاء الحالية والقيمة المتوسطة للدقيقة الأخيرة في نفس الوقت.
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