 يمكن العثور على هذه المنافذ مع تسميات "رقمية 0 إلى 13".  يمكن استخدام هذه المنافذ كإدخال أو إخراج.  تعمل هذه المنافذ كمصدر طاقة للمكونات المتصلة بها،  وعند استخدامها كدبابيس إدخال،  تقرأ إشارات من المكون المتصل بها. و عند استخدام منافد الإخراج الرقمية،  توفر تيارًا يصل إلى 40 مللي أمبير عند 5 فولت،
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