 الغرض من هذه المقالة هو إجراء دراسة مقارنة لمحرك حراري عكسي مع غاز مثالي أو حقيقي كمائع تشغيل وتحديد التغير في كفاءته اعتمادًا على الخصائص الديناميكية الحرارية لسائل التشغيل.  والتي تعتمد بشكل أساسي على تحليل التغيرات في الطاقة الحرة والداخلية للغاز المثالي والحقيقي في عملية دورية.  يتم استخدام نظرية الإمكانات الديناميكية الحرارية للنظر في محرك كارنو الحراري شبه الساكن.  لدورة تحتوي على غاز مثالي وحقيقي كمائع عمل.  تم تحديد وإثبات إمكانية تحليل العمليات الدورية التي تحدث في المحركات الحرارية باستخدام طريقة الإمكانات الديناميكية الحرارية.  عندما يعمل بدورة كارنو العكسية مع غاز حقيقي كمائع عمل،  اعتمادًا على الخصائص الديناميكية الحرارية للغاز الحقيقي،  والتي تميل إلى الصفر عندما تقترب خصائص الغاز الحقيقي من خصائص الغاز المثالي.
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