تقدم هذه المذكرة حلاً لإصلاح عطل كهربائي دون فصل التيار تماماً، بل فقط عند انقطاع أحد الأطوار بواسطة ثلاث مرحلات تحكم.  كل مرحل مرتبط بطور، وعند عكس أحد الأطوار، تعيد الدارة ترتيب تسلسل الأطوار تلقائيًا دون انقطاع، مما يضمن تشغيلًا مستمرًا.
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