  يُميز بين نوعين من الشروط التي تفصل بين مجالين متجاورين؛  الاستمرارية في المكون العمودي ممكنة إذا كانت لدى مجالين متجاورين نفس النفاذية النسبية.  سيتم إدخال النفاذية النسبية للمتوسط للمكونات الشعاعية والتماسية للحقل المغناطيسي بين مجالين متجاورين.  تسمح شروط الحدود بحساب ثوابت التعبيرات للمتجهات البوتنشيلية المنشأة في كل منطقة تشكلية للآلة.  يمكن تمييز نوعين من شروط الحدود: شروط حدودية من نوع "ديريشليه" أو "نيومان" في نطاق الدراسة.
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