التركيب الكيميائي للبترول ان ايدرو كربونات السلاسل البارفينيى والنفثينية والاروماتيه هي المركبات الاساسية الداخلة في تركيب البترول 80-90% كما توجد في البترول علاوة على ذلك كميات ضئيلة نسبيا من المركبات الاكسجينيه والكبريتية والنتروجينية وتتحدد خواص البترول الفيزيائية والكيميائية بنسبه المركبات الداخلة قي تركيبه اما الايدروكاربونات غير المشبعه الاوليفينات فغالبا لاتتوفر في للخان ولكن يمكن توفرها نتيجع لعمليات التكرير المختلفه
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