Principe de Microscope electronique a balayage (SEM):Dans le microscope electronique a balayage (SEM), un faisceau d'electrons est dirige sur la surface de l'echantillon.Ces emissions sont collectees par des detecteurs sensibles et transformees en une image numerique qui permet d'analyser la composition et les caracteristiques microscopiques de l'echantillon.
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