32- المواصفات الفنيه لاجهزة السائل الرغوى :-		أ- البدن مصنوع من الصاج الصلب المطروق	ب- البدن معالج من الداخل بمادة ضد الصدأ	ج- ضغط التشغيل 17.	د- البدن مطلى من الخارج بالاكتروستاتيك	ه- يوجد مانومتر على لبيان الضغط داخل الجهاز اثناء التشغيلو- اسطوانة الغاز الدافع من النيتروجين أو ثانى أكسيد الكربون وتحدد سعتها               حسب حجم الجهاز
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