 إليك ملخص للنقاط التي تم ذكرها حول خط الإنتاج الصناعي القابل للجلوس والوقوف: 1. استخدام كراسي قابلة لتعديل الارتفاع لتسهيل الجلوس والوقوف. 2. يُوصى باستخدام مسند قدم مائل وكبير لتوفير زوايا مريحة. 3. توفر مرونة لتغيير الوضعية بين الجلوس والوقوف.  يوصى باستخدام سدادات أذن.  يوصى باستخدام حصائر مضادة للتعب.
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