Panneau de commande : Chacun des dispositifs d'injection automatique dispose d'un panneau de commande qui permet de definir les parametres de la sequence d'injection.Les fabricants mettent egalement a disposition des manuels de produits et une assistance technique sur leurs sites Web.Certains des systemes ont egalement des affichages utilisateur graphiques pour une configuration et une surveillance du systeme faciles, comme un exemple : L'EmpowerCT fournit un certain nombre d'invites vocales (indications vocales) qui peuvent rapidement alerter l'operateur de problemes potentiels.L'injecteur Angiomat Illumena est egalement equipe d'une console inclinable et rotative qui permet une visualisation sous une grande variete d'angles.EXEMPLE :??
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